ICMP ping

이 명령어는 에코 요청과 응답으로 구성되어 장치 간의 통신상태를 테스트하기 위해 사용된다.

IP Address

네트워킹 장치에 할당된 32비트의 고유 주소이다. 패킷 트레이서 6.2에서는 32비트의 고유 주소는 물론 128비트 길이의 IPv6 주소지원

Ethernet

로컬 LAN상에서 2게층 하드웨어 통신을 위한 보편화된 LAN표준

Fast Ethermet

100Mbps의 속도를 가지는 고속 Ethernet 또는 포트를 의미함

OSI Model

개방형 시스템 간의 상호 접속 모델로서 7계층으로 정의되어 있음

PDU

OSI모델의 특정 계층에서 사용하는 고정된 크기의 데이터 단위를 의미

Packet

OSI 모델의 3계층에서 사용하는 프로토콜 유닛이며 게층에 관계없이 임의의 프로토콜에 의해 정의된 PDU(세그먼트, 데이터그램, 프레임)이다.

Device Table

ARP, 스위칭, 라우팅 테이블을 포함하고 있고 네트워킹 장치와 프로토콜에 관한 정보를 가지고 있다.

ARP Table

주소 해결 프로토콜에 의해 생성되는 테이블로 이더넷의 맥주소와 이에 연관 되어 있는 IP주소를 나타내는 테이블이다. 라우터를 통해 이 테이블을 볼 수 있다.

근거리 네트워크(LAN, Local Area Network)

가까운 거리에 위치한 컴퓨터의 네트워크를 말하며, 유선 케이블, 적외선 링크, 무선 송수신기 등을 이용하여 통신한다. 한 건물 또는 인접한 건물 또는 인접한 건물군 내에 있는 네트워크는 하나의 근거리 네트워크로 간주된다.

인터넷을 사용하다 보면 LAN 카드, LAN 테이블 등 ‘LAN’ 이라는 용어를 쉽게 접할 수 있는데, 여기서 LAN이란 짧은 거리를 네트워크로 연결한 것을 말한다.

캠퍼스 네트워크(CAN, Campus Area Network)

근거리 네트워크보다 더 크고 다양한 규모에서 사용되는데, 서로 다른 캠퍼스 기

관과 사무실을 연결한다. 예를 들어, 대학의 학사지원부와 교무처는 캠퍼스 네트워크로 연결할 수 있는데, 학생이 수강신청을 하면 학사지원부에서 처리한 후 그 정보를 교무처에 전송하여

해당 수업에 등록시킨다. 별도의 근거리 네트워크가 있는 대학부서도 캠퍼스 네

트워크를 사용하여 연결할 수 있다. 캠퍼스 네트워크는 대학의 각 건물끼리는 광섬유 케이블로 연결하고, 건물 내에

서는 LAN케이블로 네트워크를 구축하는 방법을 많이 사용한다. 사무실이나 PC방

에서 사용하는 것보다 훨씬 큰 LAN이라고 할 수 있다

광역 네트워크(wan)

두 개 이상의 근거리 네트워크를 넓은 지역에 걸쳐 연결하는 것을 말한다.

예를 들어, 어떤 기업의 본사는 서울에 있고 생산공장은 지방에 있을 수 있다. 이때

기업은 본사와 생산공장 간에 데이터와 프로그램 등을 공유하려고 기존 전화선에 라우터를 연결하여 광역 네트워크를 구성하기도 한다. 또한 근거리 네트워크에 포함되지 않은 멀리 떨어진 컴퓨터 사이에서도 광역 네트워크를 이용하여 서로 통신할 수 있다.

인트라넷(Intranet)

인터넷에서 사용하는 회선과 여러 기반 기술을 이용하여 구축하는 사설 네트워크를 말한다.

예를 들어, 각 지방에 분산된 대학 캠퍼스들을 전용회선을 이용하여 네트워크로 연결한다면 지불비용이 만만치 않을 것이다. 하지만 인터넷을 이용하면 쉽게 해결할 수 있다. 각 캠퍼스에서 가장 가까운 ISP(인터넷 서비스 제공업체)까지만 연결하면 되기 때문이다. 아무리 멀리 떨어져 있어도 각 지방의 캠퍼스들을 ISP까지만 연결하면 인터넷을 이용하여 저렴한 비용으로 사설 네트워크를 구축할 수 있다.

네트워크 접속장치는 통신망(근거리 통신망, 광역 통신망) 구성에서 가장 기본이 되는

하드웨어다.

물리적으로 떨어져 있는 다양한 형태의 근거리 통신망을 연결하면 좀 더 복잡하고

큰 광역 통신망을 형성할 수 있는데, 이들을 연결하려면 다양한 접속장치가 필요하다.

컴퓨터나 네트워크 장치는 NIC(네트워크 인터페이스 카드)를 사용하여 네트워크에 연결할 수 있다.

또한 허브, 중계기, 스위치, 게이트웨이, 라우터 등을 사용하여 네트워킹문제를 해결한다.

네트워크 접속 형태는 네트워크에 연결된 여러 노드의 물리적인 배열이 아닌 상호 연결방법을 보여준다.

예를 들어, 성형 접속 형태는 네트워크의 모든 노드가 별 모양으로 허브에 물리적으로 놓여 있는 것이 아니라 상호 연결 방법을 나타낸 것이다.

접속 형태에는 성형, 그물형, 트리형, 버스형, 링형 등이 있으며, 사용목적에 따라 확장성, 전송 효율, 경제성 등으로 선택 기준을 결정한다.