1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 2급      ◐ 2018년 10월 21일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. DNS에서 사용될 때 TTL(Time to Live)의 설명으로 올바른 것은?

① 데이터가 DNS서버 존으로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.

② 데이터가 DNS서버 캐시로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.

③ 패킷이 DNS서버 존으로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.

④ 패킷이 DNS서버 네임서버 레코드로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.

2. IP Address 할당에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① Class A는 최상위 3비트를 '110'으로 설정한다.

② Class B는 최상위 2비트를 '10'으로 설정한다.

③ 모든 Host ID의 비트가 '1'일 경우 브로드캐스트 주소로 인식되기 때문에 할당하여 사용하지 않는다.

④ Network ID로 '127.x.x.x'는 할당하여 사용할 수 없다.

3. 네트워크 ID '210.182.73.0'을 몇 개의 서브넷으로 나누고, 각 서브넷은 적어도 40개 이상의 Host ID를 필요로 한다. 적절한 서브넷 마스크 값은?

① 255.255.255.192	② 255.255.255.224

③ 255.255.255.240	④ 255.255.255.248

4. TCP/IP 계층 중 다른 계층에서 동작하는 프로토콜은?

① NNTP	② ICMP

③ SMTP	④ FTP

5. UDP 헤더 포맷에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① Source Port : 데이터를 보내는 송신측의 응용 프로세스를 식별하기 위한 포트 번호이다.

② Destination Port : 데이터를 받는 수신측의 응용 프로세스를 식별하기 위한 포트 번호이다.

③ Length : 데이터 길이를 제외한 헤더 길이이다.

④ Checksum : 전송 중에 세그먼트가 손상되지 않았음을 확인 할 수 있다.

6. ARP와 RARP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① RARP는 로컬 디스크가 없는 네트워크상에 연결된 시스템에도 사용된다.

② ARP는 IP 데이터 그램을 정확한 목적지 호스트로 보내기 위해 IP에 의해 보조적으로 사용되는 프로토콜이다.

③ RARP는 IP Address를 알고 있는 상태에서 그 IP Address에 대한 MAC Address를 알아낼 때 사용한다.

④ ARP와 RARP의 패킷 구조는 매우 비슷하다.

7. ICMP의 기능으로 옳지 않은 것은?

① 에러 보고 기능	② 도착 가능 검사 기능

③ 혼잡 제어 기능	④ 송신측 경로 변경 기능

8. IPv6에서 사용되는 전송 방식이 아닌 것은?

① Anycast	② Unicast

③ Multicast	④ Broadcast

9. 네트워크의 상태정보를 나타내는 'netstat' 명령을 실행 했을 때 제공하지 않는 정보는?

① 커널의 경로 배정표

② 네트워크 인터페이스의 상태 정보

③ 인터페이스의 구성 정보

④ IP 패킷이 목적지에 도착하기 위해 방문하는 게이트웨이의 순서 정보

10. IPv4의 헤더필드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① VER 필드는 IP프로토콜의 버전을 나타낸다.

② HLEN 필드는 헤더의 길이를 표시한다.

③ Identification 필드는 수신 호스트에 의해 생성되는 유일한 식별자이다.

④ Protocol 필드는 패킷이 전송되어져야 할 트랜스포트 프로토콜의 ID를 담는다.

11. C Class에서 유효한 IP Address는?

① 33.114.17.24	② 128.46.83.25

③ 202.67.13.87	④ 222.248.256.34

12. TCP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① OSI 7 Layer 중 전송 계층 프로토콜이다.

② 비연결 지향형이다.

③ Transmission Control Protocol의 약어이다.

④ 신뢰성 있는 데이터 전송을 제공한다.

13. TCP 프로토콜에서 사용하는 흐름제어 방식은?

① GO-Back-N	② 선택적 재전송

③ Sliding Window	④ Idle-RQ

14. IGMP에 대한 설명으로 올바른 것은?

① 다중 전송을 위한 프로토콜이다.

② 네트워크 간의 IP 정보를 물리적 주소로 매핑한다.

③ 하나의 메시지는 하나의 호스트에 전송된다.

④ TTL(Time To Live)이 제공되지 않는다.

15. SMTP에 대한 설명 중 올바른 것은?

① 네트워크의 구성원에 패킷을 보내기 위한 하드웨어 주소를 정한다.

② TCP/IP 프로토콜에서 데이터의 전송 서비스를 규정한다.

③ TCP/IP 프로토콜의 IP에서 접속 없이 데이터의 전송을 수행하는 기능을 규정한다.

④ 인터넷상에서 전자우편(E-Mail)의 전송을 규정한다.

16. 네트워크에서 호스트나 라우터, 다른 컴퓨터나 장치들을 감시하고 관리하기 위한 목적으로 사용되는 응용 계층 표준 프로토콜은?

① SLIP-PPP(Serial Line Internet Protocol, Point to Point Protocol)

② SNMP(Simple Network Management Protocol)

③ SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)

④ SDP(Session Description Protocol)

17. rlogin, telnet을 대체하여 사용되고 있는 SSH에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 원격호스트에 안전하게 접속하기 위한 보안 프로토콜이다.

② 패스워드가 전자서명을 통해 암호화되어 보호된다.

③ Secure Socket Shell 이라고 부른다.

④ 쌍방 간 인증을 위해 Skipjack 알고리즘이 이용된다.

2과목 : 네트워크 일반

18. OSI 7 Layer에서 Data Link 계층의 기능으로 옳지 않은 것은?

① 전송 오류 제어기능	② Flow 제어기능

③ Text의 압축, 암호기능	④ Link의 관리기능

19. IEEE 802.3 표준안을 포함하고 있는 것은?

① Token Bus	② Ethernet

③ FDDI	④ Token Ring

20. Bus 토폴로지(Topology)에 대한 설명으로 올바른 것은?

① 스타 토폴로지보다 네트워크를 구축하는데 더 많은 케이블이 필요하기 때문에, 배선에 더 많은 비용이 소요된다.

② 각 스테이션이 중앙 스위치에 연결된다.

③ 터미네이터(Terminator)가 시그널의 반사를 방지하기 위하여 사용된다.

④ 토큰이라는 비트의 패턴이 원형을 이루며 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 순차적으로 전달된다.

21. LAN에서 사용하는 CSMA/CD 프로토콜에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 무선랜에 사용되는 방식으로 ACK 프레임을 사용하여 전송하기 전에 충돌이 일어나지 않도록 한 후 전송을 시작한다.

② 송신을 원하는 호스트는 송신 전에 다른 호스트가 채널을 사용하는지 조사한다.

③ 전송하는 동안 계속적으로 채널을 감시하여 충돌이 발생하는지를 조사한다.

④ 충돌이 발생하게 되면 충돌한 데이터들은 버려지고 데이터를 전송한 장치들에게 재전송을 요구한다.

22. 데이터 전송방식에 대한 설명으로 올바른 것은?

① 반이중(Half Duplex) 방식 : 데이터는 수신측 또는 송신측 한쪽 방향으로만 전송될 수 있고, 전송 방향을 바꿀 수가 없다.

② 전이중(Full Duplex) 방식 : 데이터가 수신측, 송신측 양쪽 방향으로 동시에 전송될 수 있다.

③ 단방향(Simplex) 방식 : 데이터가 수신측, 송신측 양쪽 방향으로 전송될 수 있지만, 동시에 전송할 수는 없다.

④ 주파수 분할 이중(Frequency Division Duplex) 방식 : 동일한 주파수 대역에서 시간적으로 상향, 하향을 교대로 배정하는 전송 방식이다.

23. 전송을 받는 개체에서 발송지로부터 오는 데이터의 양이나 속도를 제한하는 프로토콜의 기능을 나타내는 용어는?

① 에러 제어	② 순서 제어

③ 흐름 제어	④ 접속 제어

24. 각 프로토콜 계층과 노드간의 통신을 구성하며, 라우팅과 관계있는 네트워크 주소를 정의하는 계층은?

① 데이터링크 계층	② 네트워크 계층

③ 트랜스포트 계층	④ 세션 계층

25. 패킷교환방식으로 옳지 않은 것은?

① 패킷은 가변 길이를 갖는다.

② 패킷은 절대로 손실될 수 없다.

③ 패킷은 단편화될 수 있다.

④ 패킷은 중복될 수 있다.

26. 광통신의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 전송 손실이 아주 적다.

② 주파수가 마이크로파보다 수만 배 높은 광파를 사용하므로 매우 많은 정보량을 장거리 전송할 수 있다.

③ 비전도체(유리)이므로 습기에 영향을 받지 않고 타전자파나 고압선 전류 유도에 대한 방해를 전혀 받지 않아 송전선에 광섬유케이블을 함께 실어 실제 전송할 수 있다.

④ 광섬유케이블은 무겁고 굵어서 포설하기가 용이하지 않다.

27. OSI 7 Layer의 계층을 순서대로 나열한 것은?

① 물리 계층 - 데이터링크 계층 - 네트워크 계층 - 전송 계층 - 프레젠테이션 계층 - 세션 계층 - 응용 계층

② 물리 계층 - 데이터링크 계층 - 네트워크 계층 - 프레젠테이션 계층 - 세션 계층 - 전송 계층 - 응용 계층

③ 물리 계층 - 데이터링크 계층 - 네트워크 계층 - 전송 계층 - 세션 계층 - 프레젠테이션 계층 - 응용 계층

④ 물리 계층 - 데이터링크 계층 - 네트워크 계층 - 전송 계층 - 세션 계층 - 응용 계층 - 프레젠테이션 계층

3과목 : NOS

28. DNS 데이터베이스 레코드의 유형 중 연결이 옳지 않은 것은?

① MX - 메일 교환기 호스트의 메시지 라우팅을 제공한다.

② A - 호스트 이름을 IPv4 주소로 매핑한다.

③ CNAME – IPv4 주소를 호스트이름으로 매핑한다.

④ NS - 이름 서버를 나타낸다.

29. Linux 시스템의 기본 디렉터리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① /etc : 시스템 설정과 관련된 파일이 저장된다.

② /dev : 시스템의 각종 디바이스에 대한 드라이버들이 저장된다.

③ /var : 시스템에 대한 로그와 큐가 쌓인다.

④ /usr : 각 유저의 홈 디렉터리가 위치한다.

30. Linux 시스템에서 '-rwxr-xr-x'와 같은 퍼미션을 나타내는 숫자는?

① 755	② 777

③ 766	④ 764

31. Linux와 다른 이기종의 파일 시스템이나 프린터를 공유하기 위해 설치하는 서버 및 클라이언트 프로그램은?

① 삼바(SAMBA)	② 아파치(Apache)

③ 샌드메일(Sendmail)	④ 바인드(BIND)

32. Windows Server 2008 R2에서 IIS 관리자의 기능으로 옳지 않은 것은?

① 웹 사이트의 기본 웹 문서 폴더를 변경할 수 있다.

② 기본 웹 문서를 추가하거나 기본 웹 문서들의 우선순위를 조정할 수 있다.

③ 가상 디렉터리의 이름은 실제 경로의 이름과 동일하게 해야 한다.

④ 디렉터리 검색기능을 활성화하면 기본 문서가 없을 때 파일들의 목록이 나타난다.

33. Windows Server 2008 R2의 DNS Server 역할에서 지원하는 '역방향 조회'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 클라이언트가 정규화 된 도메인 이름을 제공하면 IP주소를 반환하는 것

② 클라이언트가 IP주소를 제공하면 도메인을 반환하는 것

③ 클라이언트가 도메인을 제공하면 라운드로빈 방식으로 IP를 반환하는 것

④ 클라이언트가 도메인을 제공하면 하위 도메인을 반환하는 것

34. Linux 시스템에서 사용자가 내린 명령어를 Kernel에 전달해주는 역할을 하는 것은?

① System Program	② Loader

③ Shell	④ Directory

35. Windows Server 2008 R2 서버상에서 네트워크 모니터링에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 성능 모니터의 리소스 모니터를 통해 네트워크 이용현황을 모니터링할 수 있다.

② 작업 관리자의 네트워킹 탭을 통해 네트워크 이용현황을 모니터링할 수 있다.

③ 바이트 처리량이란 현재 연결 대역폭 중에 트래픽 송수신에 사용하는 비율이다.

④ 유니캐스트 패킷에 대한 통계만 볼 수 있고 비유니캐스트 패킷에 대해서는 볼 수 없다.

36. 다음 중 ( )에 알맞은 것은?( )은/는 호텔이나 그 외의 공공 접속장소에서 일반적으로 차단되어 있지 않은 포트를 사용하여 SSL상에서의 VPN 접속을 가능하게 한다. 더욱이 NAP와 통합되어 있고, 기본 IPv6 트래픽을 지원한다. ( )은/는 라우팅 및 원격 액세스로 통합되어 있고, SSL 연결을 통한 단일 IPv6의 사용을 통해 부하를 분산하면서 네트워크 사용량을 최소화한다.

① RADIUS	② PPTP

③ L2TP	④ SSTP

37. 아파치 서버의 기본 포트로 올바른 것은?

① 21	② 25

③ 80	④ 110

38. 다음 중 리눅스의 기본 명령어와 용도가 올바른 것은?

① nslookup : 현재 시스템에 접속한 사용자 정보와 프로세스 상태를 확인

② file : 해당 디렉터리를 삭제하고 새로 생성

③ chown : 파일이나 디렉터리의 소유권을 변경

④ ifconfig : 현재 모든 프로세서의 작동 상황을 실시간으로 확인

39. Windows Server 2008 R2 서버의 IIS 기본 웹사이트 등록 정보의 필드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① IP 주소: 사이트가 사용할 IP 주소를 기록하며, 한 컴퓨터에 2개 이상의 IP가 할당된 경우는 IP의 접속 순서를 지정

② TCP 포트: 웹서버 시스템의 물리적인 시리얼 포트 번호를 지정

③ 연결 수 제한: 웹서버에 연결할 수 있는 연결 수 제한을 지정

④ 연결 시간 제한: 웹서버에 접속한 후 일정 시간 동안 움직임이 없으면 세션을 끊도록 지정

40. Windows Server 2008 R2에서 새로운 보안정책을 작성할 때 포함시키는 서비스는?

① 그룹정책관리	② 보안템플릿

③ 서버관리자	④ 이벤트뷰어

41. Windows Server 2008 R2에서 한 대의 물리적인 서버에 여러 개의 운영체제를 설치하여 가상의 컴퓨터와 리소스를 만들고 관리하는데 사용할 수 있는 서비스로서, 컴퓨터에서 동시에 여러 운영체제를 실행하여 사용할 수 있는 것을 무엇이라고 하는가?

① Hyper–V	② 액티브 디렉터리

③ 원격 데스크톱 서비스	④ 분산파일서비스

42. Linux 시스템의 vi 에디터를 사용하여 텍스트를 입력한 후 저장하지 않았을 때, 바로 종료가 되지 않는 명령은?

① :wq	② :wq!

③ :q!	④ :q

43. Windows Server 2008 R2에서 클라이언트의 Host Name, IP 주소, 서브넷 마스크, DNS Server, 기본 게이트웨이 등의 설정 사항을 볼 수 있는 명령어는?

① arp –a	② ipconfig /all

③ convert	④ netstat

44. Linux 시스템에서 모든 사용자에게 'sample' 파일의 쓰기 권한을 금지시키고자 할 때 명령어로 올바른 것은?

① chmod a-w sample	② chmod u-w sample

③ chmod g+rw sample	④ chmod a-r sample

45. Linux 시스템의 명령어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 시스템을 종료하는 명령어는 'end'이다.

② 로그인 상태에서 시스템을 종료하는 것이 아니라, 자신만 Linux에서 빠져 나오는 명령어는 'logout'이다.

③ Linux로 부팅하면 초기 화면에서 로그인 계정과 패스워드를 입력해야 Linux를 사용할 수 있다.

④ 'ifconfig'명령어를 사용해서 본인의 IP를 확인할 수 있다.

4과목 : 네트워크 운용기기

46. 라우터가 라우팅 프로토콜을 이용해서 검색한 경로 정보를 저장하는 곳은?

① MAC Address 테이블	② NVRAM

③ 플래쉬(Flash) 메모리	④ 라우팅 테이블

47. Repeater에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전자기 또는 광학 전송 매체 상에서 신호를 수신하여 신호를 증폭한 후 다음 구간으로 재전송하는 장치를 말한다.

② 전자기장 확산이나 케이블 손실로 인한 신호 감쇠를 보상해 주기 때문에 여러 대의 Repeater를 써서 먼 거리까지 데이터를 전달하는 것이 가능하다.

③ 근거리 통신망을 구성하는 세그먼트들을 확장하거나 서로 연결하는데 주로 사용한다.

④ 네트워크를 확장하면서 충돌 도메인을 나누어 줄 수 있는 장비가 필요한데 이럴 때 Repeater를 사용하여 충돌 도메인을 나누어 네트워크의 성능을 향상시킨다.

48. Wireless LAN에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 유선랜에 비하여 일정거리 내에서 이동성에 대한 자유로움이 보장된다.

② 무선랜은 Access Point와 무선 단말기로 구성된다.

③ 무선랜은 주파수, 속도 및 통신방식에 따라 'IEEE 802.11 a/b/g/n' 등으로 정의 되어있다.

④ 동일한 Access Point를 사용할 경우 주변 환경에 의한 전송속도 영향은 없다.

49. 다음 전송 매체 중 신호 전달 거리가 길고, 속도가 가장 빠른 것은?

① 꼬임선	② 동축케이블

③ 광섬유	④ 2-선식 개방 선로

50. Dummy Hub에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① OSI 7계층 중 물리계층에서 데이터를 전달한다.

② 허브는 전기적인 신호를 재생한다.

③ 패킷에 있는 IP주소를 검색하여 패킷을 라우팅 한다.

④ 허브로 연결되어 사용 중인 컴퓨터의 수가 많을수록 데이터의 처리 속도가 떨어진다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자, 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	①	②	③	③	④	④	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	③	①	④	②	④	③	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	③	②	②	④	③	③	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	②	③	④	④	③	③	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	②	①	①	④	④	④	③	③